brêchje nijdjip

toelichting

de nieuwe brug vervangt een eerdere, die door gebruikers als obstakel werd ervaren.
vooral de trapvorm speelde daarbij een rol.
ook liet de kwaliteit van gebruiklte materialen te wensen over.

het ontwerp voor een nieuwe brug zou aan minstens 3 voorwaarden moeten voldoen :

1.
funktioneel :
lage helling, geen trappen - 
voor kinderen op fietsen; maar ook voor ouderen met rollator geschikt
2.
ethetisch :
een brug, die past in het groene gebied van het nijdjip -
die  het beoogde parkachtige beeld kan versterken.
3.
duurzaam :
een brug, die weinig onderhoud zou vergen.
opgebouwd uit goed en bestendige materialen
en zorgvuldig gedetaiileerd

in de uitwerking heeft dat geleid tot een gebogen vorm,
bestaande uit onder- en bovenboog.
de eerste vanaf de waterlijn, de tweede vanaf de bovenkant van het talud.
op deze manier kon een vloeiende overgang van en naar de brug worden bewerkstelligd.
het aanzicht verbeeldt een waaiervorm in hout, met naden die in de breedte verlopen.
het middendeel onderbroken : vensters op het nijdjip.
de specifieke detaillering van het verzinkte staal levert een fragiele lijst lang onder- en bovenrand.
daarbij is ook de verlichting geïntegreerd - 
diepliggende / afgeschermde leds vormen een eenhied met de vorm,
zijn gekoppeld aan de openbare straatverlichting
en bovendien vandaal-bestendig.

weerspiegeling in het water aksentueert overdag de gebogen vorm en de lichte houtkleur.
ook speelt de transparante schaduwvorm op water (en gras) een rol
terwijl bij avond door verlichting en contrast een soort lampion-effect onstaat.

grou,

10.05.14

rein hofstra,
architekt